Data/hora: 01/06/2024 16:00:29

Biblioteca(s): | Embrapa Hortaliças.
Data corrente: | 17/11/2014
Data da última atualização: | 17/11/2014
Autoria: | THEBALDI, M. S.; ROCHA, M. S. da; SANDRI, D.; FELISBERTO, A. B.; AVELINO NETO, S.
Título: | Diferentes tipos de água e seu efeito na uniformidade de gotejadores na cultura de tomate.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Irriga, Botucatu, v. 18, n. 1, p. 212-222, abril/jun. 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve objetivo avaliar a uniformidade de aplicação de água na irrigação por gotejamento superficial e subsuperficial, antes e após um ciclo da cultura do tomate de mesa irrigado com água residuária tratada proveniente de abate de bovinos, fertirrigação convencional e água natural de um córrego. Os ensaios de vazão por emissor foram realizados em três linhas de cada combinação de água e tipo de gotejamento,  em um total de 12 gotejadores por lateral, nos emissores novos a após 90 dias do ciclo da cultura. Com as vazões, foram calculados o CUC, CUD e CUE de cada tratamento. Houve maior redução dos valores de CUC, CUD e CUE na irrigação com água residuária  e gotejamento enterrado. Após o ciclo da cultura do tomate o CUC foi classificado como excelente para a maioria dos tratamentos.
Palavras-Chave: | Efluente; Gotejamwento subsuperficial.
Thesagro: | Fertirrigação; Lycopersicon esculentum; Tomate.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Hortaliças (CNPH)
Exemplares: | CNPH - (39324-1) - ADD - AP - CD - CD 405 -  - CD 405 - DIS