Data/hora: 03/06/2024 08:19:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	17/03/2009	
Data da última atualização: 	07/10/2023	
Autoria: 	SILVA, J. G. da; SOARES, D. M.; MARTINS, N. L.; ATAIDES, M. A. de; SILVA, L. D. da; TOMAZ, A.	
Afiliação: 	JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; DINO MAGALHAES SOARES, CNPAF; NILO LOPES MARTINS, CNPAF; MARCOS ANTONIO DE ATAIDES, CNPAF; LINDOMAR DIAS DA SILVA, CNPAF; APARECIDO TOMAZ, CNPAF.	
Título: 	Trilhadora de arroz com ventilador e peneira: contribuição tecnológica para sustentabilidade da agricultura familiar: redução de trabalho e do tempo de trilhamento de arroz.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2000.	
Descrição Física: 	1 Folder.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A trilhadora de arroz com ventilador e peneira, acionada por motor, com maior rendimento que o método manual utilizado pelos produtores integrantes da agricultura familiar. O trilhamento manual, segundo pesquisa de campo, a capacidade média de trilhamento foi de 30,5 Kg/h. Operada por duas pessoas, apresentou capacidade de trilhamento superior ao rendimento no trilhamento manual realizado sobre bancas de madeira, ou seja, 117 Kg/h.	
Thesagro: 	Agricultura familiar; Arroz; Implemento agrícola; Trilhadeira.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/80563/1/trilhadora3.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (28055-1) - UMT - FD - PP - 2000.003 -  - 2000.003 - DIS