Data/hora: 03/06/2024 04:09:04

Biblioteca(s): | Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Algodão; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Pantanal; Embrapa Rondônia; Embrapa Semiárido; Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais; Embrapa Uva e Vinho.
Data corrente: | 24/03/1993
Data da última atualização: | 19/02/2024
Autoria: | VALDIVIESO SALAZAR, C. R.; CORDEIRO, G. G.
Afiliação: | CARLOS REEDER VALDIVIESO SALAZAR, Consultor IICA; GILBERTO GOMES CORDEIRO, CPATSA.
Título: | Projeto de drenagem subterrânea da Estação Experimental da EMBRAPA no perímetro irrigado de Bebedouro, PE.
Ano de publicação: | 1988
Fonte/Imprenta: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1988.
Páginas: | 52 p.
Descrição Física: | il.
Série: | (EMBRAPA-CPATSA. Documentos, 52).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Problemas de salinidade deprimem substancialmente a produtividade agricola e levam em casos extremos ao abandono de areas nos perimetros irrigados do Nordeste. Da mesma forma, excessos de umidade no perfil provenientes de chuva ou irrigação, criam condições adversas ao desenvolvimento normal das culturas. Em ambos os casos a drenagem superficial ou subterranea  de vital importancia para melhorar a produção. Na estação Experimental do CPATSA, no Perimetro Irrigado de Bebedouro, os problemas de drenagem restrita, sacrificam a validade das pesquisas desenvolvidas e e reclamam medidas urgentes. Chama-se a atenção, ao fato de que a implantação de uma  area nova para pesquisa significar  custos muito avultados de infra-estrutura e demandar  também medidas (preventivas) de drenagem pelo menos custosa do que as necessarias na  area atual. A instalações de um sistema de drenagem subterranea além de ser soluções para problema local permitir  o desenvolvimento de estudos e pesquisas, possibilitando a obtenção de territorios e recomendações na tecnologia da drenagem para outros casos na região.O projeto de drenagem composto, contempla 17,7 ha com drenagem por gravidade e 10,0 ha com drenagem forjada (bombeamento), orlado em 6.655,4 OTN. O sistema coletor geral do per¡metro irrigado era convenientemente condicionado e usado para evacuação. As  reas a serem drenadas serem aquelas que apresentam lençoes frenético acima de 1,5m, elevado por efeito da chuva, principal recarga de car ter local; os fluxos laterais sendo aparentemente irre-levantes. O sistema de drenagem pretender  manter o len?ol fre tico emprofundidade maiores do que 1,50m, para isto, os drenos serem instala-dos de 1,8 a 2,0 m de profundidade. A descarga normativa de projeto considerada conveniente  de 0,012 m/d e o espaçamento calculado entre  drenos de 25,0m. Em condições de fluxo no estacion rio, este espaçamento permite o rebaixamento do lenções em 0,4 m num periodo de tres dias.
Palavras-Chave: | Agua subterranea; Brasil; Lenções frenético; LOCALIZACAO; Pernambuco; PETROLINA; PROJETO; Projeto Bebedouro; Soil moisture; SOLOS; SUBTERRANEA; Umidade de solo.
Thesagro: | Agricultura; Bebedouro; Clima; Drenagem; Drenagem Subterrânea; Irrigação; Lençol Freático; Salinidade; Topografia; Umidade do Solo.
Thesaurus Nal: | Brazil; drainage; irrigation; salinity; water table.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/133636/1/n-52-Projeto-de-drenagem-subterranea.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

AI-SEDE - (41818-1) - EMB - LV - -- - CPATSA - S161p - 2008.00194 - DIS
AI-SEDE - (41818-2) - EMB - LV - -- - CPATSA - S161p - 2008.00195 - DIS
CPATSA - (8417-1) - UMT - LV - PP - 631.62098134 - V146p - 1988.00365 - DIS
CPAO - (25118-1) - EMB - LV - PP - 631.62098134 - V146p - 99.00069 - DIS
CNPA - (3496-1) - EMB - LV - -- - 631.6 - S161p - 1993.4052 - DIS
CPATC - (8916-1) - EMB - LV - -- - 631.62 - S161p - 1991.00083 - DIS
CPATU - (16288-1) - EMB - LV - -- - 631.62098134 - V146p - 1988.00025 - DIS
CPAF-RO - (5759-1) - EMB - LV - -- - 631.62098134 - S161p - 193/2001 - DIS
CPAP - (45544-1) - EMB - LV - -- - 631.62098134 - V146p - 1989.00381 - DIS
CPAP - (45544-2) - EMB - LV - -- - 631.62098134 - V146p - 1990.00167 - DIS
CNPUV - (12290-1) - EMB - LV - PP - 631.62 - S161p - 93.03279 - DIS
CNPS-UEPR - (2465-1) - ADD - LV - PP - 631.7 - V146p - 2016.02765 - DIS