Data/hora: 14/06/2024 20:02:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	19/04/2021	
Data da última atualização: 	20/04/2021	
Autoria: 	VASCONCELLOS, B. N. de; HOLLER, W. A.; DALLA CORTE, A. P.; PESCK, V. A.	
Afiliação: 	BRUNA NASCIMENTO DE VASCONCELLOS, Bolsista do CNPq; WILSON ANDERSON HOLLER, CNPF; ANA PAULA DALLA CORTE, UFPR; VAGNER ALEX PESCK, UNIOESTE.	
Título: 	Guia metodológico para uso do Laser Scanner Terrestre (TLS) em ambiente florestal.	
Ano de publicação: 	2021	
Fonte/Imprenta: 	Colombo: Embrapa Florestas, 2021.	
Páginas: 	18 p.	
Série: 	(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 467).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A reconstituição dos ambientes florestais por meio de varreduras Laser Scanner Terrestre (TLS) tem possibilitado, além da compreensão desses ambientes com a extração de variáveis qualitativas que podem ser usadas em levantamentos fitossociológicos, aplicações de caráter métrico, como é o caso da extração de variáveis dendrométricas e contagem de indivíduos. Sem dúvida, essa tecnologia tem ganhado espaço no meio florestal e, possivelmente, em poucos anos, passará a fazer parte dos protocolos de inventários florestais. O planejamento do levantamento de campo com o TLS é uma das etapas fundamentais na coleta de dados, tendo em vista que está diretamente relacionado à qualidade do produto final. Além disso, facilita etapas como o registro da nuvem de pontos, processamento e posterior obtenção de variáveis dendrométricas.	
Palavras-Chave: 	Mensuração florestal; Variáveis dendrométricas.	
Thesaurus Nal: 	Lidar.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/222740/1/CT-467-1897-final.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (57667-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS