Data/hora: 31/05/2024 14:20:18

Biblioteca(s): 	Embrapa Suínos e Aves.	
Data corrente: 	30/03/2022	
Data da última atualização: 	30/03/2022	
Autoria: 	CÂNDIDO, D.; BOLSAN, A. C.; HOLLAS, C. E.; VENTURIN, B.; BONASSA, G.; ANTES, F. G.; STEINMETZ, R. L. R.; BORTOLI, M.; KUNZ, A.	
Afiliação: 	DANIELA CÂNDIDO, UFFS/Erechim; ALICE CHIAPETTI BOLSAN, UTFPR/Dois Vizinhos; CAMILA ESTER HOLLAS, UNIOESTE/Cascavel; BRUNO VENTURIN, UNIOESTE/Cascavel; GABRIELA BONASSA, UNIOESTE/Cascavel; FABIANE GOLDSCHMIDT ANTES, CNPSA; RICARDO LUIS RADIS STEINMETZ, CNPSA; MARCELO BORTOLI, UTFPR/Francisco Beltrão; AIRTON KUNZ, CNPSA.	
Título: 	Integration of swine manure anaerobic digestion and digestate nutrients removal/recovery under a circular economy concept.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	Journal of Environmental Management, v. 301, n. 113825, 2022.	
DOI: 	https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113825	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Abstract: The application of the circular economy concept should utilize the cycles of nature to preserve materials, energy and nutrients for economic use. A full-scale pig farm plant was developed and validated, showing how it is possible to integrate a circular economy concept into a wastewater treatment system capable of recovering energy, nutrients and enabling water reuse. A low-cost swine wastewater treatment system consisting of several treatment modules such as solid-liquid separation, anaerobic digestion, biological nitrogen removal by nitrification/denitrification and physicochemical phosphorus removal and recovery was able to generate 1880.6 ± 1858.5 kWh d&#8722; 1 of energy, remove 98.6% of nitrogen and 89.7% of phosphorus present in the swine manure. In addition, it was possible to produce enough fertilizer to fertilize 350 ha per year, considering phosphorus and potassium. In addition, the effluent after the chemical phosphorus removal can be safely used in farm cleaning processes or disposed of in water bodies. Thus, the proposed process has proven to be an environmentally superior swine waste management technology, with a positive impact on water quality and ensuring environmental sustainability in intensive swine production.	
Palavras-Chave: 	Nitrogen removal; Phosphorus recovery; Recuperação de energia; Recuperação de fósforo; Remoção de nitrogênio; Reuso de água; Swine wastewater.	
Thesagro: 	Águas Residuais; Biogás; Manejo de Água; Suinocultura.	
Thesaurus Nal: 	Energy recovery; Wastewater treatment; Water reuse.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CNPSA - (22317-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS