Data/hora: 12/06/2024 09:35:39

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	31/03/2011	
Data da última atualização: 	17/10/2011	
Autoria: 	ANDRADE, R. G.; VICTORIA, D. de C.; NOGUEIRA, S. F.; MASSAGLI, G. O.; AGNESE, M. L.	
Afiliação: 	RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; DANIEL DE CASTRO VICTORIA, CNPM; SANDRA FURLAN NOGUEIRA, CNPM; GREGORY OLIVEIRA MASSAGLI, Bolsista CNPM; MAURÍCIO LOPES AGNESE, Bolsista CNPM.	
Título: 	Estimativa dos fluxos de energia à superfície e da evapotranspiração real diária utilizando imagens do sensor MODIS/Aqua na Bacia do Rio Ji-Paraná, RO.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Campinas: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2010.	
Páginas: 	26 p.	
Série: 	(Embrapa Monitoramento por Satélite. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 13).	
ISSN: 	1806-3322	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Pesquisas relacionadas com análises dos fluxos de energia e demandas de água em uma dimensão regional são fundamentais para a compreensão do comportamento espaço-temporal da mudança de uso e cobertura da terra e sua influência no clima em escala local, regional e global. Nos últimos anos, técnicas de sensoriamento remoto juntamente com modelos e/ou algoritmos têm sido aplicados de forma bastante promissora para a estimativa dos fluxos de energia e evapotranspiração de áreas extensas. Nesse sentido, o Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) tem sido empregado de forma bem-sucedida em diversas pesquisas ao redor do mundo. Assim, esta pesquisa objetivou estimar os fluxos de energia à superfície e a evapotranspiração real diária com aplicação de imagem do sensor MODIS/Aqua e do algoritmo SEBAL na Bacia do Rio Ji-Paraná, situada no Estado de Rondônia. Para obter os fluxos de energia e evapotranspiração real diária foram utilizados produtos de reflectância e temperatura da superfície (MYD09GA e MYD11A1, respectivamente), juntamente com dados meteorológicos obtidos na estação meteorológica automática (CACOAL ? A939) pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia. Os resultados obtidos indicam que os valores das estimativas dos fluxos de energia e da evapotranspiração real diária mostraram-se coerentes com a literatura, no entanto, pesquisas complementares com maior controle experimental devem ser realizadas.	
Palavras-Chave: 	Fluxos de energia.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Clima; Evapotranspiração; Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/32676/1/BPD-13.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (3072-1) - UMT - FL - DD - 10/108 - BPD - 2010.108 - DIS