Data/hora: 01/06/2024 04:58:30

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	21/03/2016	
Data da última atualização: 	21/03/2016	
Autoria: 	BATISTA, D. C.; SILVA, J. G. M. da; ANDRADE, W. S. de P.; VIDAURRE, G. B.	
Título: 	Desempenho operacional de uma serraria de pequeno porte do município de Alegre, Espírito Santo, Brasil.	
Ano de publicação: 	2015	
Fonte/Imprenta: 	Floresta, Curitiba, v. 45, n. 3, p. 487-495, jul./set. 2015.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As serrarias são as principais indústrias madeireiras do sul do estado do Espírito Santo. O objetivo deste trabalho foi analisar o desempenho operacional de uma serraria de pequeno porte processadora da madeira de Eucalyptus sp. no município de Alegre, região sul do estado do Espírito Santo. Para tanto, a análise consistiu do estudo do rendimento em madeira serrada, eficiência operacional e amostragem do trabalho. O rendimento médio foi igual a 53,6% e foi considerado bom, para uma serraria que processa madeira de folhosas, quando comparado com dados da literatura. A eficiência operacional média foi igual a 2,77 m³/operário/dia, e foi considerada baixa, mesmo para serrarias brasileiras de pequeno porte, em consequência da falta de classificação da matéria-prima, inadequações de layout, mau estado de conservação do maquinário e baixo nível de automação. O trabalho produtivo médio foi de 69,6% e não atingiu o valor mínimo de 75% sugerido pela literatura, resultado dos problemas referidos, dentre outros fatores. De uma maneira geral, o desempenho operacional da serraria foi considerado ruim, de acordo com os índices avaliados, porém possui potencial para ser melhorado.	
Palavras-Chave: 	Desdobro; Eficiência operacional; Rendimento em madeira serrada; Trabalho produtivo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (54859-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS