Data/hora: 09/06/2024 18:02:51

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital.
Data corrente: | 15/04/2009
Data da última atualização: | 10/08/2009
Autoria: | SCHÖFFEL, E. R.; VOLPE, C. A.
Afiliação: | EDGAR RICARDO SCHÖFFEL, FAEM/UFPEL; CLOVIS ALBERTO VOLPE, FCAV/UNESP.
Título: | Redução relativa da velocidade do vento com quebra-ventos de diferentes porosidades.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Agrometeorologia, Piracicaba, v. 13, n. 2, p. 284-291, 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os quebra-ventos proporcionam proteção aos humanos, aos animais e às plantas. A eficácia dos quebra-ventos pode ser avaliada por alguns índices existentes na bibliografia. O propósito deste trabalho foi reavaliar a relação existente entre a redução relativa da velocidade do vento com a velocidade do vento a barlavento através de medidas de campo com quebra-ventos artificiais de diferentes porosidades. Foram utilizados quebra-ventos com porosidades de 82%, 70%, 50% e 30% e considerou-se apenas vento com ângulo de incidência superior a 70o em relação à barreira. A porosidade exerceu grande efeito sobre a redução relativa da velocidade do vento a sotavento. Quebra-ventos de baixa porosidade proporcionam maior redução da velocidade do vento a sotavento mas essa redução varia também em função da distância do quebra-vento e da magnitude da velocidade do vento a barlavento. Para velocidades do vento inferiores a 4 m s-1 a redução relativa da velocidade do vento aumentou com o aumento da velocidade do vento a barlavento mas aumentou, também, a variabilidade desses dados.
Palavras-Chave: | Barreira; Densidade; Redução do vento.
Thesagro: | Quebra-Vento; Vento.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)
Exemplares: | CNPTIA - (12764-1) - ADD - AP - PP -  -  -  - DIS