Data/hora: 04/06/2024 10:57:45

Biblioteca(s): | Embrapa Rondônia.
Data corrente: | 26/01/2005
Data da última atualização: | 26/01/2005
Autoria: | DEVILLA, I. A.; COUTO, S. M.; ZOLNIER, S.; SILVA, J. de S. e.
Título: | Variação da temperaura e umidade de grãos armazenados em silos com aeração.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | UFV. CEP 36571-000, Viçosa, MG. E-mail: scouto@mail.ufv.br
Série: | Rev. Bras. de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.8, n.2/3, p.284-291, mai.-dez., 2004.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho estudou-se a variação de temperatura e de umidade em uma massa de grãos de milho armazenada em um silo, durante a aeração do produto, determinando-se o tempo de aeração requerido para se obter uma diferença de temperatura de 3 oC entre a massa de grãos e o ambiente externo do silo.
Palavras-Chave: | Armazenagem-Semente-Feijão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Rondônia (CPAF-RO)
Exemplares: | CPAF-RO - (8852-1) - ADD - AP - -- - 630.5 -  -  - DIS