Data/hora: 18/06/2024 06:07:57

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 04/11/2020
Data da última atualização: | 05/11/2020
Autoria: | HYSLOP, K.; GALDINO, S.; QUARTAROLI, C. F.; ZOLIN, C. A.; TOSTO, S. G.
Afiliação: | KEVIN HYSLOP, BOLSISTA CNPM; SERGIO GALDINO, CNPM; CARLOS FERNANDO QUARTAROLI, CNPM; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; SERGIO GOMES TOSTO, CNPM.
Título: | Avaliação de diferentes Modelos Digitais de Superfície (MDS) na delimitação da bacia hidrográfica do Rio Piririm-AP utilizando o software Invest.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2020, Campinas. Anais... Campinas: Embrapa Informática Agropecuária, 2020.
Páginas: | 12 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes modelos digitais de superfície (MDSs) na delimitação da bacia hidrográfica do Rio Piririm, no estado do Amapá, utilizando o software livre InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs). Essa bacia é uma das áreas de estudo do projeto ?Construção do conhecimento e sistematização de experiências sobre valoração e pagamento por serviços ecossistêmicos e ambientais no contexto da agricultura familiar amazônica (ASEAM)?. Os MDSs avaliados foram: ALOS World 3D, Aster GDEM v.3 e NASADEM. A bacia foi delimitada utilizando sistemas de informações geográficas (SIGs) e os três MDSs foram comparados a um modelo digital de terreno (MDT). O MDT, com resolução espacial de 2,5 m, foi obtido a partir de radar aerotransportado. O MDT e os MDSs foram processados na extensão ArcHydro Tools do SIG ArcGIS 10.6.1 e usando a ferramenta DelineateIT do software InVEST 3.6.0. A ferramenta DelineateIT possibilitou a delimitação da bacia hidrográfica para os MDSs e MDT de forma rápida, eficaz e precisa. Entre os três MDSs avaliados, os que apresentaram melhor resultado, comparativamente ao MDT, foram o ALOS World 3D, desenvolvido pela Agência Japonesa de Exploração Espacial (JAXA), e o MDS da National Aeronautics and Space Administration (NASA), ambos com 30 m de resolução espacial.
Palavras-Chave: | Geotecnologias; Serviço ecossistêmico.
Thesagro: | Sistema de Informação Geográfica.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/217427/1/5339.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (5339-1) - UPC - AA - DD - 20/090 - AA - 2020.090 - DIS