Data/hora: 07/06/2024 14:46:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	11/09/2004	
Data da última atualização: 	14/06/2018	
Autoria: 	FEITOSA FILHO, J. C.; PEREIRA, P. A.; CAVALCANTE, L. F.; PINTO, J. M.; FEITOSA, H. P. da F.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA.	
Título: 	Aeração artificial no tratamento do excesso de íons de ferro e de manganês dissolvidos em água para fins de irrigação.	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 14.; ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE IRRIGAÇÃO, DRENAGEM E CONTROLE DE ENCHENTES, 1., 2004, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: ABID, 2004.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho teve como objetivo avaliar a redução dos íons de Fe ++ e Mn ++. presentes na água para fins de irrigação pela aeração artificial utilizando como aerador um injetor tipo Venturi trabalhando com água como fluido motriz e o ar atmosférico como succionado num sistema constituído de tubulações de PVC perfuradas e submersas às diferentes profundidades e tempos de aeração. Quanto maiores foram os tempos de aeração e as profundidades de injeção do ar na água do reservatório melhor foi à eficiência do sistema de aeração proposto e o processo de oxigenação. Ao contrário do íon Fe ++ o Mn ++ foi menos dependente da aeração e mais dependente do valor do pH da água.	
Palavras-Chave: 	Aeração artificial; Ferro ferroso; Ferro total; Manganês total.	
Thesagro: 	Irrigação; Manganês.	
Thesaurus Nal: 	Irrigation.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/30013/1/OPB230.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (30013-1) - UPC - AA - CD - 293 -  -  - DIS