Data/hora: 08/06/2024 02:28:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	17/03/2009	
Data da última atualização: 	07/10/2023	
Autoria: 	SILVA, J. G. da; SOARES, D. M.; MARTINS, N. L.; ATAIDES, M. A. de; SILVA, L. D. da; TOMAZ, A.	
Afiliação: 	JOSE GERALDO DA SILVA, CNPAF; DINO MAGALHAES SOARES, CNPAF; NILO LOPES MARTINS; MARCOS ANTONIO DE ATAIDES, CNPAF; LINDOMAR DIAS DA SILVA, CNPAF; APARECIDO TOMAZ, CNPAF.	
Título: 	Abanadora de sementes acionada por motor elétrico: contribuição tecnológica para sustentabilidade da agricultura familiar: redução de trabalho e do tempo de limpeza das sementes.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2000.	
Descrição Física: 	1 Folder.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Para facilitar a limpeza proveniente das pequenas lavouras, a Embrapa Arroz e Feijão desenvolveu uma máquina abanadora acionada por motor elétrico com melhor desempenho que o método manual. Durante os testes foram necessárias duas operações para limpar o arroz com eficiência e uma para limpar o feijão. Em média de consegue limpar 474 Kg de arroz ou 1559 Kg de feijão por hora de operação.	
Palavras-Chave: 	Abanadora de sementes.	
Thesagro: 	Agricultura familiar; Equipamento agrícola.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/80490/1/abanadora2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (28056-1) - UMT - FD - PP - 2000.004 -  - 2000.004 - DIS