Data/hora: 10/06/2024 04:38:20

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste.	
Data corrente: 	24/09/1999	
Data da última atualização: 	12/01/2011	
Autoria: 	GAMA, F. F.	
Título: 	Correcao radiometrica de imagens de radar de abertura real.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Sao Jose dos Campos: INPE, 1999.	
Páginas: 	92p.	
Série: 	(INPE. 7113-TDI/666).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertacao de Mestrado - Sensoriamento Remoto.	
Conteúdo: 	Este trabalho tem como objetivo de desenvolver um metodo de correcao raiometrica das imagens do radar de abertura real (SLAR-RAR) da cooperacao INPE/DLR, com a finalidade de promover um pre-processamento das mesmas. Esta correcao visa facilitar a discriminacao dos alvos e obter um metodo capaz de separar e medir as areas dos mesmos. Para estabelecer o algoritmo de correcao, utilizou-se a equacao radar, o diagrama de irradiacao da antena, as informacoes de geometria de aquisicao e as caracteristicas eletricas do sistema. Imagens digitais, obtidas no experimento Arquimedes e fornecidas pelo DLR, bem como imagens da regiao de Presidente Figueiredo e Manaus-AM, adquiridas pela aeronave da FAB em 1993, foram corrigidas pelo algoritmo desenvolvido. Estas imagens tambem foram corrigidas pelo metodo de correcao polinomial do "software" SPRING e comparadas entre si. Na sequencia, selecionou-se uma imagem com um derramamento de oleo para aplicar o algoritmo de calculo de area. A correcao pela equacao radar apresentou resultados similares aos obtidos pelo sistema polinomial SPRING, com vantagem de nao haver dependencia das imagens para a correcao, possibilitando futuramente a correcao das mesmas em tempo real durante o voo.	
Palavras-Chave: 	Monitoramento ambiental; Uso.	
Thesagro: 	Radar; Sensoriamento Remoto.	
Thesaurus Nal: 	environment; monitoring; remote sensing.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO)	
Exemplares: 	CPAO - (14876-1) - ADP - TS - PP - T 08/99 -  - 99.00044 - DIS