Data/hora: 07/06/2024 07:02:57

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 16/07/1996
Data da última atualização: | 18/07/2023
Autoria: | SUGUINO, H. H.; CALDAS JUNIOR, W.; VALDIVIESO SALAZAR, C. R.; CORDEIRO, G. G.
Afiliação: | HERMINIO H. SUGUINO, CODEVASF; WALTER CALDAS JUNIOR, CODEVASF; CARLOS REEDER VALDIVIESO SALAZAR, Consultor IICA; GILBERTO GOMES CORDEIRO, CPATSA.
Título: | Parametros de drenagem subterranea nos latossolos do perimetro irrigado de Bebedouro.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 7., 1986, Brasília, DF. Anais... Brasília, DF: ABID, 1986.
Páginas: | v. 2, p. 607-619.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Os requerimentos de drenagem, parametros e correspondentes relacoes economicas sao estudadas para os latossolos do P.I. Bebedouro. A area estudada ocupada parte dos solos principalmente da unidade 37 BB, representativos de aproximadamente 30% da area do Perimetro. Os estudos sao realizados num sistema de cinco linhas de drenos subterraneos paralelos, instaladas no lote 74 a 1,5 m de profundidade com m de espacamento. A recuperacao de 1,64 ha de videira gravemente afetada por excessos de umidade, devido as chuvas do ultimo inverno e a sua produtividade, assim como as variacoes da profundidade do lencol e das condicoes de umidade do perfil sao avaliadas para definir parametros de drenagem para os latossolos do Perimetro. Os custos dos trabalhos de drenagem foramde 101,04 ORTN/ha que significam menos de 15% dos custos de implantacao da videira.
Palavras-Chave: | Drenagem subterrranea; Pernambuco; Petrolina; Projeto Bebedouro; Underground drainage.
Thesagro: | Bebedouro; Irrigação; Salinidade.
Thesaurus Nal: | irrigation; salinity.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/194719/1/VII-CONGRESSO-NACIONAL-DE-IRRIGACAO-E-DRENAGEM.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (8315-1) - UPC - AA - PP - 631.7 - C749a - 19880158 - DIS