Data/hora: 15/05/2024 12:54:33

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	28/02/2019	
Data da última atualização: 	03/01/2020	
Autoria: 	MATOS, C. F.; PINHEIRO, E. F. M.; PAES, J. L.; CAMPOS, D. V. B. de.	
Afiliação: 	CAMILA FERREIRA MATOS, UFRRJ; ÉRIKA FLÁVIA MACHADO PINHEIRO, UFRRJ; JULIANA LOBO PAES, UFRRJ; DAVID VILAS BOAS DE CAMPOS, CNPS.	
Título: 	Influência do tempo de retenção hidráulica na caracterização do digestato de dejetos bovinos do sistema orgânico de produção.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: SEABRA, G. (Org.). Terra: habitats urbanos e rurais. Ituiutaba: Barlavento, 2019. p. 831-842.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A digestão anaeróbia apresenta-se como uma técnica capaz de mitigar os efeitos advindos da má gestão dos dejetos animais na pecuária leiteira, produzindo assim biogás e digestato. Dentre os fatores que afetam diretamente o processo de digestão anaeróbia, tem-se o Tempo de Retenção hidráulica (TRH), que é caracterizado como o tempo que o dejeto animal permanece no biodigestor para que o processo de digestão ocorra de maneira adequada. Com objetivo de analisar a influência de diferentes TRH na caracterização do digestato produzido a partir da digestão anaeróbia de dejetos bovinos proveniente do sistema orgânico de produção, utilizou-se biodigestores de bancada em quatro diferentes TRH (0, 30, 60 e 210 dias). Verificou-se, portanto, uma redução nos valores de sólidos, com médias de 23% para ST e de 24% para SV. Os tratamentos T0 e T1 não diferiram estatisticamente entre si, porém quando comparados a T2 e T3, apresentaram diferença estatística. Observou-se também que 60 dias de TRH (T2) já seriam suficientes para reduzir os teores de ST a uma taxa semelhante ao TRH de 210 dias (T3). Com relação ao pH, foi observado o seu aumento com aumento do TRH, demonstrando assim que os diferentes TRH influenciaram no pH do meio. Quanto à CE, ocorreu diminuição nos valores médios, demonstrando assim a eficiência da digestão anaeróbia no que tange a redução nos teores de sais de dejetos bovinos. Com relação aos teores de C, N e relação C/N, os tratamentos não apresentaram diferença estatística entre si. Sendo assim, o tratamento T2 foi suficiente para estabelecer um pH ótimo e reduzir teores de ST e CE à níveis seguros para aplicação no solo em menor TRH.	
Thesagro: 	Biodigestor; Biofertilizante; Dejeto; Resíduo; Tratamento.	
Thesaurus Nal: 	Animal wastes; Biofertilizers; Waste treatment.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (20107-1) - UPC - PL - DD -  -  - 2019.00025 - DIS