Data/hora: 13/05/2024 14:38:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	23/03/2006	
Data da última atualização: 	23/03/2006	
Autoria: 	PEDROTTI, A.; NAIME, J. M.; CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.	
Título: 	Avaliação da calibração de um minitomógrafo computadorizado de raios-X e gama através de parâmetros estatísticos no estudo de um solo de várzea.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Trabalho apresentado na 51º Reunião Anual da SBPC, Rio de Janeiro, RJ, jul. 1999. Resumo. Digitado.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Com a necessidade da implementação de novas tecnologias agronômicas, faz-se necessário o emprego de técnicas avançadas para o estudo mais pormenorizado. A tomografia computadorizada (TC) por transmissão de raios-X e gama é o processo de obtenção da imagem reconstruída da seção transversal ou fatia de um corpo através de um computador, utilizando-se um equipamento externo ao mesmo.	
Palavras-Chave: 	Planossolo - Albaqualf; TC; Tomografia Computadorizada; Unidades tomográficas; UT.	
Thesagro: 	Raio X.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9643-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00124 -  - 1999.00124 - DIS