Data/hora: 19/05/2024 17:02:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroenergia.	
Data corrente: 	25/01/2011	
Data da última atualização: 	20/06/2017	
Autoria: 	JORDAN, R. A.; CORTEZ, L. A. B.; MESA PEREZ, J. M.; MESA, H. R. M.; ROCHA, J. D.	
Afiliação: 	RODRIGO APARECIDO JORDAN, FCA/UFGD; LUIS AUGUSTO BARBOSA CORTEZ, UNICAMP; JUAN MIGUEL MESA PEREZ, BIOWARE; HENRY R. MARI MESA, BIOWARE; JOSE DILCIO ROCHA, CNPAE.	
Título: 	Operacionalização de uma planta de pirólise rápida de biomassa com reator de leito fluidizado.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia na Agricultura, Viçosa, MG, v. 18, n. 6, p. 472-479, nov./dez. 2010.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho são discutidos os principais problemas encontrados durante a operação da planta piloto de pirólise rápida de biomassa, pertencente à Universidade Estadual de Campinas- Unicamp, Brasil. Essa planta foi ajustada para a produção de bio-óleo, a partir de resíduos de biomassa de pequeno tamanho. Durante os testes, os principais problemas identificados foram: escoamento de vapores da pirólise pelo sistema de alimentação de biomassa; travamento da rosca de alimentação de biomassa; segregação da biomassa no leito; sinterização do material inerte; acúmulo de biomassa e de carvão vegetal dentro do reator; dificuldade para o aquecimento do inerte e baixa eficiência de recuperação de bio-óleo. Os resultados dos testes exploratórios permitiram definir condições operacionais para possibilitar o trabalho estável do reator, aumentar o conhecimento sobre os fenômenos que ocorrem durante a pirólise rápida em leito fluidizado, além do estabelecimento de faixas operacionais para vários fatores independentes, visando a futuros trabalhos de otimização experimental.	
Palavras-Chave: 	Bio-óleo; Resíduos de biomassa.	
Thesagro: 	Aquecimento; Bioenergia; Carvão Vegetal; Segregação.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/25885/1/Id-1101-B-3.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroenergia (CNPAE)	
Exemplares: 	CNPAE - (1101-1) - UPC - AP - PP - SP00167 -  - 00167 - DIS