Data/hora: 13/05/2024 02:28:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	06/04/2005	
Data da última atualização: 	06/04/2005	
Autoria: 	TAKEDA, F. B.; CRUVINEL, P. E.; SAITO, J. H.	
Título: 	Uma ferramenta para obtenção de imagens esteroscópicas em agropecuária e agroindústria.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA APLICADA À AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA, SBI-Agro, 4, set. 2003, Porto Seguro, BA. Anais em CD-ROM... Porto Seguro, 2003. CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Como principal característica do imagiamento estereoscópico é a recuperação da informação de profundidade que é perdida quando uma imagem é digitalizada. A proposta desta ferramenta visa a aplicação do imagiamento estereoscópico para correção da profundidade e reconhecimento de padrões circulares através da transformada de Hough em ambientes agropecuário. 	
Palavras-Chave: 	Imagem estereoscópica; Processamento de Imagens.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8807-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00151 -  - 2003.00151 - DIS