Data/hora: 15/05/2024 19:06:49

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	25/06/2008	
Data da última atualização: 	25/06/2008	
Autoria: 	SILVA, E. P. da; MINETTE, L. J.; SOUZA, A. P. de.	
Título: 	Análise ergonômica do trabalho de coveamento semimecanizado para o plantio de eucalipto.	
Ano de publicação: 	2007	
Fonte/Imprenta: 	Scientia Forestalis, Piracicaba, n. 76, p. 77-83, dez. 2007.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Esta pesquisa teve por objetivo realizar uma análise ergonômica do trabalho de coveamento semimecanizado para o plantio de eucalipto, realizando avaliação da carga física, análise biomecânica e riscos de tenossinovites e distúrbios músculo-esqueléticos de membros superiores. A pesquisa foi realizada em uma empresa do setor florestal, localizada nas coordenadas geográficas 19° 13? 12?? de latitude sul e 42° 29?
01?? de longitude oeste de Greenwich. A população estudada foi constituída de 15 trabalhadores florestais envolvidos na atividade de coveamento semimecanizado, no mês de julho de 2005. A coleta de dados foi feita por meio da avaliação da carga de trabalho físico, utilizando de um cardiofreqüencímetro. Além disso, foi realizada uma avaliação biomecânica com o programa bidimensional de predição de posturas e forças
estáticas, desenvolvido pela Universidade de Michigan; e análise dos riscos de tenossinovites e distúrbiosmúsculo-esqueléticos de membros superiores relacionados ao trabalho, através da lista de verificação de Couto (1998). Os resultados evidenciaram que a atividade de coveamento semimecanizado requer grandeesforço físico do trabalhador, com uma carga cardiovascular igual a 50%; e que todas as articulações dos
trabalhadores florestais envolvidos nessa atividade apresentam riscos de lesões, sendo que as articulações dos cotovelos e punhos/mãos apresentam altíssimo risco de desenvolvimento de lesões por esforços repetitivos. Ao término deste trabalho foi possível concluir que o coveamento semimecanizado pode ser considerada uma atividade pesada com risco iminente de Ler/Dort e lesões articulares para o trabalhador florestal.	
Palavras-Chave: 	Occupational risks; Physicalo verload; Risco ocupacional; Sobrecarga física.	
Thesagro: 	Ergonomia.	
Thesaurus Nal: 	ergonomics.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)