Data/hora: 11/05/2024 16:35:33

Biblioteca(s): | Embrapa Rondônia.
Data corrente: | 18/04/2006
Data da última atualização: | 18/04/2006
Autoria: | SILVA, F. M.; WELLINGTON, R.; OLIEIRA, E.; SILVA, R C.
Título: | Desempenho operacional da derriça mecanizada do café com a derriçadora lateral versátill.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | IN: Coffea: Revista Brasileira de Tecnologia Cafeeira, ano 1, n.2, jul./ago., 2004. p.21-23.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho foi desenvolvido no município de Nepomuceno-MG, safra de 2003 em lavoura plantada com espaçamento de 3,0 x 1,0 metros e 2,7 m de altura; Ensaio realizado com três repetições em parcelas contendo 5 plantas em linha; Estágio de maturação frequência de vibração e velocidade operacional para os períodos de começo, meio e fim de colheita.
Thesagro: | Café; Mecanização.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Rondônia (CPAF-RO)
Exemplares: | CPAF-RO - (10121-1) - ADD - AP - -- - 633.73 -  -  - DIS