Data/hora: 13/05/2024 05:17:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	07/02/2011	
Data da última atualização: 	26/04/2019	
Autoria: 	ANDRADE, R. G.; SANCHES, I. D'A.; VICTORIA, D. de C.; FURTADO, A. L. dos S.	
Afiliação: 	RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; IEDA DEL'ARCO SANCHES, Bolsista CNPM; DANIEL DE CASTRO VICTORIA, CNPM; ANDRE LUIZ DOS SANTOS FURTADO, CNPM.	
Título: 	Análise de metodologias para correção atmosférica e estimativa do albedo da superfície usando imagens Landsat 5, TM.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO DE GEOTECNOLOGIAS NO PANTANAL, 3., 2010. Cáceres, MT. Anais... Campinas, SP: Embrapa Informática Agropecuária, 2010.	
Páginas: 	p. 133-141.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou analisar a aplicação de diferentes metodologias para correção atmosférica e estimativa do albedo da superfície com imagens Landsat 5 ? TM para a região que abrange parte do megaleque aluvial do rio Taquari (Pantanal). Foram avaliados os métodos de correção atmosférica DOS (dark object subtraction), método de correção baseado na componente haze da transformação tasseled cap, o 6S (Second Simulation of the Satellite Signal in the Solar Spectrum) e o método de correção implementado no algoritmo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land). Para o cálculo do albedo, três diferentes fórmulas de estimativas foram utilizadas. Os resultados obtidos apontam a existência de uma forte variação dos valores de albedo encontrados conforme o método de correção dos efeitos atmosféricos e da escolha da fórmula de estimativa do albedo de superfície. Dentre as fórmulas utilizadas para estimativa do albedo, a fórmula de Allen et al. foi a que apresentou menos sensibilidade ao tipo de correção atmosférica adotada.	
Palavras-Chave: 	Albedo; Correção atmosférica; Processamento de imagens.	
Thesagro: 	Sensoriamento Remoto.	
Thesaurus Nal: 	Pantanal.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/26519/1/p255.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (2992-1) - UPC - AA - DD - 10/026 - AA - 2010.026 - DIS