Data/hora: 15/06/2024 15:33:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	14/01/2019	
Data da última atualização: 	14/01/2019	
Autoria: 	BONFATTI, JÚNIOR, E. A.; LENGOWSKI, E. C.	
Título: 	Colorimetria aplicada à ciência e tecnologia da madeira.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 38, e201601394, 2018. 13 p.	
DOI: 	10.4336/2018.pfb.38e201601394	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Artigo de revisão.	
Conteúdo: 	A primeira característica da madeira perceptível à visão humana é a cor, com possibilidade de indicar seu uso, além de correlacionar-se com as exigências do consumidor final. Por ser um parâmetro de difícil determinação, devido à sua subjetividade, foram desenvolvidos métodos para determinação matemática da cor, como o método comparativo de Munsell e o método quantitativo, denominado colorimetria. Ao longo do tempo, o segundo método se consolidou devido à sua alta precisão. O método colorimétrico mais usado na ciência da madeira é o sistema CIELAB, constituído por três eixos, a coordenada L*, que representa a luminosidade ou claridade, a coordenada a*, que representa o eixo vermelho-verde, e a coordenada b*, que representa o eixo amarelo-azul. Além da classificação colorimétrica da madeira, a colorimetria é eficiente para determinação de algumas propriedades da madeira, do efeito da termorretificação e da ação de agentes biodeterioradores e do intemperismo na madeira. O principal objetivo desse trabalho foi evidenciar a importância e a aplicabilidade da colorimetria como técnica aplicada à ciência e tecnologia da madeira.	
Palavras-Chave: 	Properties of wood; Propriedade.	
Thesagro: 	Cor; Madeira; Tecnologia.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/190428/1/1394-18656-1-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56696-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS