Data/hora: 02/06/2024 07:18:50

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 24/10/2008
Data da última atualização: | 30/10/2008
Autoria: | ANDRADE NETO, T. M. de; COELHO, E. F.; SANTANA, J. A. do V.; SANTANA JUNIOR, E. B.; ALVES, M. da S.
Afiliação: | Torquato Martins de Andrade Neto, UFRB; Eugenio Ferreira Coelho, CNPMF; José Antonio do Vale Santana, FAPESB; Edvaldo bispo Santana Junior, FAPESB; Marcio da Silva Alves, UFRB.
Título: | Efeito da concentração de nitrato de cálcio e uréia na água de irrigação via gotejamento na salinidade do solo.
Ano de publicação: | 2008
Fonte/Imprenta: | In: WORKSHOP INTERNACIONAL DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS NA IRRIGAÇÃO, 2.; SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE USO MÚLTIPLO DA ÁGUA, 1., 2008, Fortaleza. Anais... Fortaleza: CENTEC, 2008.
Idioma: | Português

Conteúdo:

A condutividade elétrica da solução (CEs) ou do extrato de saturação (CEes) do solo pode ser utilizada para quantificar os sais presentes na solução do solo. O objetivo desse
trabalho foi avaliar o efeito da concentração do nitrato de cálcio e uréia na água de irrigação sobre a condutividade elétrica do solo ao longo do primeiro ciclo da cultura da bananeira da Terra. Os tratamentos consistiram no uso de três concentrações na solução injetora (1,0; 2,5 e 4,0 g L-¹) aplicada no sistema de gotejamento durante o primeiro ciclo da cultura da bananeira cultivar Terra. Houve diferença estatística entre as médias de CEs para as duas fontes nitrogenadas, isso para uma mesma concentração. Observou-se uma diferença significativa nas médias de CEa, CEs e CEes à medida em que se aumentou a concentração salina na água de irrigação. As médias referentes à concentração de 4 g L-¹ foram, na maioria dos casos, superiores as resultantes das demais concentrações.

Palavras-Chave: | Condutividade elétrica do solo.
Thesagro: | Irrigação; Microaspersão.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)