Data/hora: 02/06/2024 11:19:19

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido; Embrapa Solos.
Data corrente: | 21/01/2008
Data da última atualização: | 07/06/2022
Autoria: | ANJOS, J. B. dos; SILVA, M. S. L. da.
Afiliação: | JOSE BARBOSA DOS ANJOS, CPATSA; MARIA SONIA LOPES DA SILVA, CPATSA.
Título: | Equipamento para o monitoramento do nível de lençol freático em áreas com barragens subterrâneas.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Petrolina: Embrapa Semi-Árido, 2007.
Páginas: | 4 p.
Série: | (Embrapa Semi-Árido. Comunicado técnico, 132).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O princípio da barragem subterrânea é barrar (interceptar) a água de chuva que escoa na superfície e dentro do solo (fluxo de água superficial e subterrâneo) através de uma parede (septo impermeável) construída transversalmente com relação à direção das águas.
Palavras-Chave: | Água de chava; Lenço freático; Monitoramento.
Thesagro: | Barragem; Barragem Subterrânea; Equipamento; Lençol Freático; Solo.
Thesaurus Nal: | Soil.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/36708/1/COT132.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

CPATSA - (36708-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS
CNPS - (13088-1) - UPC - FL - DD -  -  - 2008.00068 - DIS