Data/hora: 15/06/2024 11:59:59

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 19/09/2002
Data da última atualização: | 13/02/2019
Autoria: | ANJOS, J. B. dos; BERTAUX, S.; BARON, V.
Afiliação: | JOSE BARBOSA DOS ANJOS, CPATSA.
Título: | Arado de duas aivencas a tração animal.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA INOVADORA PARA O NORDESTE, 1986, Fortaleza. Resumos... Fortaleza: BNB, 1986.
Páginas: | Np.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A partir de equipamentos oriundos ·da França em 1980, o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (CPATSA/EMBRAPA), ampliou suas pesquisas na área de tração animal com o·objetivo de experimentar, avaliar e adaptar implementos agricolas pertencentes a uma nova linha de maquinas agricolas. Em função dos trabalhos realizados no CPATSA, houve transferência dessa tecnologia para a indústria brasileira que passou a fabricar três modelos de chassis polivalentes. O arado de duas aivecas foi projetado para ser acoplado ao chassi do policultor-600 ou do multicultor-6H, fabricados respectivamente pela CEMAG (Fortaleza-CE) e TORNEP (Porto Alegre-RS).
Palavras-Chave: | Agricultural mechanization; Animal drawn; Plough.
Thesagro: | Arado; Equipamento; Mecanização Agrícola; Tração Animal.
Thesaurus Nal: | equipment.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/192694/1/Class-630.715-Cutter-S471r-Arados-de-duas-aivencas-a-tracao-animal.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (24935-1) - UPC - RA - PP - 630.715 - S471r -  - DIS