Data/hora: 06/06/2024 06:48:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	18/12/2019	
Data da última atualização: 	18/12/2019	
Autoria: 	ARANTES, M. S. T.; LIMA, E. A. de; ZANONI, P. R. S.; SÁ, F. P. de.	
Afiliação: 	Matheus Samponi T. Arantes, Estagiário da Embrapa Florestas; EDSON ALVES DE LIMA, CNPF; PATRICIA RAQUEL SILVA ZANONI, CNPF; Francielen Paola de Sá, Pós-doutoranda da Embrapa Florestas.	
Título: 	Produção de briquetes a partir de resíduos da indústria de palmito pupunha.	
Ano de publicação: 	2019	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE BIOMASSA, 4., 2019, Pinhais. Anais. Curitiba: Grupo FRG, 2019. p. 766-771.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As biomassas representam uma importante fonte de energia limpa. O sistema de transporte e armazenamento delas, no entanto, apresenta um problema devido a baixa compactação e aos grandes volumes obtidos no campo, fazendo-se necessário o estudo de maneiras de aumentar a densidade energética proveniente destes materiais. Este trabalho buscou analisar a briquetagem da bainha externa da pupunha nas temperaturas de 90, 120 e 150 °C e nas pressões de 65, 95 e 125 bar, analisando a densidade do briquete obtido e o seu fator de coesão. Observou-se que a temperatura de operação do equipamento não apresentou influência sobre os fatores avaliados, enquanto que a pressão apresentou uma influência de caráter quadrático. Por fim, concluiu-se que a melhor condição de produção foi a de 90 °C e 65 bar, condição de maior economia energética, com uma densidade de 0,98 g/cm³ e fator de coesão de 99,6 %.	
Palavras-Chave: 	Aproveitamento de resíduos.	
Thesagro: 	Biomassa; Energia.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/207389/1/2019-AAC-EdsonL-CIBIO-Producao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (57217-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS