Data/hora: 05/06/2024 05:37:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	11/01/2011	
Data da última atualização: 	18/07/2011	
Autoria: 	CARDOSO, D. J.; ARCE, J. E.	
Afiliação: 	Denise Jeton Cardoso, Serviço Florestal Brasileiro; Julio Eduardo Arce, UFPR.	
Título: 	Aplicação do Índice de Tora Podada para Pinus taeda e Pinus elliottii.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 30, n. 62, p. 119-128, maio/jul. 2010.	
DOI: 	10.4336/2010.pfb.30.62.119	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A avaliação da qualidade da madeira clear produzida em plantações podadas de Pinus é necessária, especialmente, para definir preço e conhecer o potencial de aproveitamento. O índice de tora podada (ITP), valor utilizado no Chile e na Nova Zelândia para caracterizar a qualidade das toras, é função de variáveis mensuráveis de cada tora, como diâmetro com defeitos, diâmetro a 1,3 m da extremidade maior e razão entre o volume do cilindro comum a toda extensão da tora e o volume da cubagem obtido pelo método de Smalian. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso do ITP para toras de Pinus elliottii aos 24 anos e Pinus taeda aos 19 anos de idade, colhidas nas regiões de Ibaiti, PR, e Itapeva, SP. Os valores de ITP não passaram de 2,3, indicando ocorrência de pouca madeira clear nas toras. Isto foi comprovado com o resultado da laminação, em que o volume potencialmente clear em relação ao volume das toras variou entre 52% e 55%, mas 10,3% no máximo foi transformado em lâminas clear. O procedimento de laminação no torno mostrou-se adequado, pois permitiu a medição do diâmetro do núcleo nodoso no instante do surgimento do nó. O ITP mostrou-se aplicável para as condições do Brasil.	
Palavras-Chave: 	Índice de tora podada; Lâminas torneadas; Madeira clear.	
Thesagro: 	Poda.	
Thesaurus Nal: 	Pinus.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/25266/1/74-698-3-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (47664-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS