Data/hora: 07/06/2024 16:18:03

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 03/03/2010
Autoria: | CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.; ARTAXO, P.; MARTINS, J. V.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; USP-Instituto de Fisica.
Título: | O uso da técnica de indução de raios X por prótons (PIXE) na identificação e medida de elementos e elementos-traço em meios porosos.
Ano de publicação: | 1994
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 21., out. 1993, Ouro Preto, MG. Anais... Ouro Preto: UFMG-Escola de Engenharia, 1994.
Páginas: | p.996-1003.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um metodo alternativo para identificacao e medida de elementos e elementos-traco em meios porosos vem sendo desenvolvido com o uso da tecnica de inducao de raios X por protons. Em particular, amostras de solo da Estacao Experimental de Pindorama, do Instituto Agronomico do Estado de Sao Paulo, SP, foram analisadas e os elementos Al,Si,P,S,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Cu e Zn foram medidos em microgramas/g, bem como outros elementos foram identificados. Os elementos mais comuns em solos sao Al,Si,K,Ca,Ti,V,Cr,Fe,Cu,Zn,Br,Rb,Mo,Cd e Pb. Assim como em amostras biologicas, muitos desses elementos apresentam grande importancia para a nutricao de plantas, enquanto outros sao toxicos e tem-se ainda alguns com comportamento nao totalmentte conhecido. A tecnica de inducao de raios X por protons (PIXE) e rapida, nao-destrutiva e util para identificar e medir elementos e elementos-traco em amostra de solo e outros meios porosos. Baseia-se na ionizacao dos atomos de uma amostra por um feixe incidente de protons com a subsequente emissao de raios X, caracteristicos dos elementos presentes na amostra. As amostras foram analisadas com um acelerador Pelletron, serie S, instalado no Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo. Nas analises foi utilizada energia de 2.4MeV, corrente tipica de 15nA e tempo da ordem de 400 segundos/amostra. Para a calibracao utilizou-se um material padrao como referencia (NIST-SRM no. 1646), provindo do Bureau Nacional de Padroes e recomendado para analise de sedimentos, solos ou materiais com matriz similar.
Palavras-Chave: | Elementos; Elementos-traço; Meio poroso; Pindorama-SP; PIXE.
Thesagro: | Raio X; Solo.
Thesaurus Nal: | protons.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5373-1) - UPC - SP - -- - PROCI-93.00075 -  - 1993.00075 - DIS