Data/hora: 12/06/2024 12:14:21

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 04/10/2012
Data da última atualização: | 07/03/2016
Autoria: | ASSIS, M. R. de; PROTÁSIO, T. de P.; ASSIS, C. O. de; TRUGILHO, P. F.; SANTANA, W. M. S.
Afiliação: | MAÍRA REIS DE ASSIS, UFLA; THIAGO DE PAULA PROTÁSIO, UFLA; CLAUDINÉIA OLÍMPIA DE ASSIS, UFLA; PAULO FERNANDO TRUGILHO, UFLA; WILMA MICHELE SANTOS SANTANA, UFLA.
Título: | Qualidade e rendimento do carvão vegetal de um clone híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 32, n. 71, p. 291-302, jul./set. 2012.
DOI: | 10.4336/2012.pfb.32.71.291
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo desse trabalho foi analisar a qualidade e os rendimentos do carvão vegetal de um clone híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, denominado comercialmente de GG100 para uso siderúrgico, em diferentes idades, espaçamentos e locais de plantio. A madeira foi carbonizada em um forno elétrico laboratorial (mufla), a uma taxa de aquecimento de 1,67 ºC min-1 e temperatura final de 450 ºC, permanecendo estabilizada por 30 min. Foram determinados os rendimentos gravimétricos em carvão vegetal, líquido pirolenhoso, gases não condensáveis e em alcatrão insolúvel, a composição química imediata e elementar, a densidade relativa aparente e o poder calorífico superior do carvão vegetal. De maneira geral, o carvão vegetal avaliado pode ser considerado homogêneo quanto aos aspectos físicos e químicos e pode ser utilizado para fins siderúrgicos. A densidade relativa aparente permitiu a diferenciação das amostras de carvão vegetal produzido na mesma condição de pirólise. Os resultados obtidos sugerem que a densidade do carvão vegetal é altamente influenciada pela madeira de origem. Observou-se que maiores valores de poder calorífico superior estão relacionados positivamente com o teor de carbono e negativamente com os teores de oxigênio, hidrogênio e nitrogênio e com o rendimento gravimétrico em carvão vegetal.
Palavras-Chave: | Biofuel; Iron industry; Siderurgia.
Thesagro: | Biocombustível; Carbonização; Eucalipto.
Thesaurus Nal: | carbonization; Eucalyptus.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/74826/1/PFB-Qualidade.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (50370-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS