Data/hora: 29/05/2024 08:35:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	24/06/2003	
Data da última atualização: 	07/05/2008	
Autoria: 	AZEREDO, R. B. V.; COLNAGO, L. A.; SOUZA, A. A. de; ENGELSBERG, M.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Determinação do teor de óleo e umidade de sementes por RMN no estado estacioonário.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA BRASILEIRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,7.; WORKSHOP "APLICAÇÕES DA RMN", 2002, Maringá. Resumos... [Rio de Janeiro]: AUREMN: UFRJ-Instituto de Química, 2002. p. 49-50.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho, avaliou-se o emprego da técnica de CWFP numa das principais aplicações da RMN de baixo campo em agricultura, que é a determinação do teor de óleo e umidade em grãos. As análises foram feitas em um espectrômetro home-built baseado no NMR Kit II da Tecmag utilizando um ímã de Alnico V, com um campo de 0,17Tesla, com T2* de 1ms e um espaçamento de 20mm.	
Palavras-Chave: 	CWFP; RMN; SSFP; Teor de óleo.	
Thesagro: 	Análise Quantitativa; Grão; Semente; Umidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7624-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00053 -  - 2002.00053 - DIS