Data/hora: 17/06/2024 12:21:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	24/06/2003	
Data da última atualização: 	07/05/2008	
Autoria: 	COLNAGO, L. A.; SOUSA, R. V. de; SOUZA, A. A. de; AZEREDO, R. B. V.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Software para aquisição e processamento de dados de RMN para osciloscópio HP 54520A.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA BRASILEIRA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,7.; WORKSHOP "APLICAÇÕES DA RMN", 2002, Maringá. Resumos... [Rio de Janeiro]: AUREMN: UFRJ-Instituto de Química, 2002. p. 141-142.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	Este trabalho mostrou que a caracterização da amostra através dos tempos de relaxação, as análises quantitativas, as medidas de fluxo, entre outros experimentos feitos em espectrômetros homemade de baixo campo, podem ser beneficiados por um software dedicado que automatize o processo de aquisição e processamento de dados. Desta forma, as facilidades incorporadas pelo software, equivalentes às encontradas nos equipamentos comerciais, além de conferir ao equipamento de RMN homemade um aumento do seu potencial como ferramenta analítica, torna-o um ótimo instrumento didático na demonstração dos fundamentos da RMN nos laboratórios de ensino das universidades.	
Palavras-Chave: 	Aquisição de dados; Difusão; LabVIEW; Osciloscópio; RMN; Software; Teor de óleo.	
Thesagro: 	Porosidade; Umidade; Viscosidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7625-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00052 -  - 2002.00052 - DIS