Data/hora: 17/06/2024 12:36:49

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 24/06/2009
Data da última atualização: | 19/10/2009
Autoria: | SILVA, E. M. da; LIMA, J. R. F. W.; AZEVEDO, J. A. de; RODRIGUES, L. N.
Título: | Valores de tensão na determinação da curva de retenção de água de solos do Cerrado.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.41, n.2, p.323-330, fev. 2006.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A curva de retenção de água do solo é essencial para o estudo das relações solo-água. A escolha do número e da combinação de pontos a serem levantados para o seu traçado normalmente é feita de forma arbitrária. O objetivo deste trabalho foi definir o menor número e a melhor combinação de pontos de tensão que resultem na descrição da curva de retenção de água de solos do Cerrado. Utilizaram-se cinco curvas de retenção de diferentes solos como referência, cada uma com 15 pontos medidos pelo método da centrífuga e ajustada ao modelo de Genuchten. A partir desses 15 pontos, 385 curvas foram geradas para cada solo, com seis, sete, oito e nove pontos, a fim de serem comparadas com a curva de referência. A análise da distribuição estatística da soma de quadrados dos erros padronizados, entre as curvas geradas e as respectivas curvas de referência, permitiu definir um modelo de probabilidade que serviu como instrumento para a escolha das melhores combinações de pontos de tensão. A combinação definida pelos oito valores de tensão de 1, 3, 6, 10, 35, 84, 611 e 1.515 kPa é a recomendada para o levantamento das curvas de retenção de água de solos do Cerrado.
Palavras-Chave: | Tensão.
Thesagro: | Centrifugação; Solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/35487/1/41n02a18.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (30608-1) - UPC - AP - -- - CRI423 -  - CRI423 - DIS