Data/hora: 08/06/2024 10:39:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Rondônia.	
Data corrente: 	23/10/2009	
Data da última atualização: 	23/10/2009	
Autoria: 	GRUNVALD, A. K.; LEITE, R. S.; TERRA, I. M.; CARVALHO, C. G. P. de; MANDARINO, J. M. G.; ANDRADE, C. A. B.; OLIVEIRA, A. C. B. de; RAMOS, N. P.; AMABILE, R. F.; GODINHO, C. de P. C; CARVALHO, H. W. L. de; OLIVEIRA, I. R.; AZEVEDO, N. A.; GONÇALVES, S. L.	
Afiliação: 	Anna Karolina Grunvald, UEM; Rodrigo S. Terra, Embrapa Soja; Cláudio G. P. de Carvalho, Embrapa Soja; José M. G. Mandarino, Embrapa Soja; Carlos A. B. Andrade, UEM; Ana C. B. de Oliveira, Embrapa Clima Temperado; Nilza P. Ramos, Embrapa Meio Ambiente; Re.	
Título: 	Curva de calibração para predição do teor de óleo pela análise do espectômetro de infravermelho próximo (NIR) em ensaios de competição de cultivares de girassol no Brasil.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO NACIONAL DE PESQUISA DO GIRASSOL, 18.; SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE A CULTURA DO GIRASSOL, 6., 2009, Pelotas. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2009. p. 51-57.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi estabelecer uma curva de calibração para avaliação do teor de óleo pelo NIR em de ensaios de competição de cultivares de girassol no Brasil.Os dados foram obtidos de genótipos avaliados em ensaios de competição de cultivares, em delineamento de blocos completos ao acaso, conduzidos na safra 2007/2008 e 2008. Para a determinação da curva de calibração foram utilizados 683 valores, estimados pela Ressonância Magnética Nuclear (RMN), a uma faixa de 23,47 a 55,34% de óleo. Os espectros foram coletados de sementes intactas por esfera de integração em um NIR Thermo Scientific modelo Antaris II. Foi utilizado o sinal spectrum sem derivada, sendo que cada espectro foi uma média de 32 scans com resolução 4 cm¹. A região estabelecida para a curva de calibração foi de 7.576 a 5.680 cm¹. Para  avaliar a precisão da curva foi calculado o coeficiente de determinação (R³) e o erro padrão de calibração (SEC) entre os dados obtidos pelo RMN.
	
Palavras-Chave: 	Curva de calibração.	
Thesagro: 	Girassol.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Rondônia (CPAF-RO)	
Exemplares: 	CPAF-RO - (14274-1) - UPC - SP - -- - SP-3679 -  - 3679 - DIS