Data/hora: 03/06/2024 00:54:30

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | BALSANI, W. R.; CRUVINEL, P. E.; TORRE-NETO, A.
Afiliação: | USP-EESC; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Monitoramento de parâmetros climáticos em silos agrícolas com arquitetura inteligente.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE AUTOMACAO INTELIGENTE, 3., set. 1997, Vitoria, ES. Anais... Vitoria: UFES/Sociedade Brasileira de Automatica, 1997.
Páginas: | p. 202-206.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este artigo descreve a arquitetura e um protocolo de transmissao de dados digitais dedicados ao monitoramento de parametros climaticos em silos e secadores de graos. A arquitetura usa processamento distribuido e instrumentacao inteligente baseada no microcontrolador 80535. O protocolo e baseado no padrao de comunicacao serial multiponto RS 485 e no protocolo HART. Atualmente, aproximadamente 20% da producao brasileira de graos e perdida durante os processos de transporte e armazenamento. O uso de tal sistema permite mediacoes e modelamento de silos e secadores.
Palavras-Chave: | Agricultural instrumentation; Arquitetura inteligente; Climatic parameters; Grain bins; Instrumentacao agropecuaria; Intelligent architecture; Parametros climaticos.
Thesaurus Nal: | dryers; silos.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5645-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00012 -  - 1997.00012 - DIS