Data/hora: 28/05/2024 05:42:03

Biblioteca(s): | Embrapa Gado de Leite.
Data corrente: | 25/11/2022
Data da última atualização: | 10/04/2024
Autoria: | CALISTO, G. C. M.; BEMQUERER, M. P.
Afiliação: | GABRIELA CRISTINA MENDONÇA CALISTO; MARCELO PORTO BEMQUERER, CNPGL.
Título: | Preparação de nanoestruturas metálicas associadas a um peptídeo para a construção de biossensor.
Ano de publicação: | 2022
Fonte/Imprenta: | In: WORKSHOP DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA GADO DE LEITE PIBIC/CNPQ, 26., 2022, Juiz de Fora. Anais... Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2022.
Páginas: | p. 98-100.
Idioma: | Português
Conteúdo: | As nanopartículas de ouro preparadas com peptídeos podem ser utilizadas como biossensores devido às suas prioridades físico-químicas estáveis, funcionalidade ajustável e boa biocompatibilidade. Íons metálicos como o Cu(II) são encontrados no solo e na água em níveis elevados, podendo acarretar alterações de fisiologia e bioquímica vegetal e animal, gerando impacto para o agronegócio. Adicionalmente, a utilização de fungicidas cúpricos e de nanoestruturas antimicrobianas contendo Cu(II) aumenta o risco de estresse biótico. Deste modo, é necessário um método analítico como um biossensor automontado sobre Au(O) para a detecção de Cu(II). O peptídeo escolhido como elemento de reconhecimento ao íon metálico Cu(II) tem a seguinte sequência de resíduos de aminoácido: H-CVNITKQHTVTTTT-NH2. As nanopartículas de ouro foram preparadas por meio de redução de sais de Au+ com citrato, caracterizadas em todas as fases em relação ao raio hidrodinâmico, índice de polidispersão e potencial zeta em equipamento Zetasizer, que faz medidas de espalhamento dinâmico de luz.
Palavras-Chave: | Biossensor; Nanopartícula de ouro.
Thesagro: | Cobre; Peptídeo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1148797/1/Preparacao-de-nanoestruturas-metalicas-associadas-a-um-peptideo-para-a-construcao-de-biossensor.pdf
Registro original: | Embrapa Gado de Leite (CNPGL)
Exemplares: | CNPGL - (25853-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS