Data/hora: 13/06/2024 09:10:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	29/09/2009	
Data da última atualização: 	07/06/2018	
Autoria: 	ARAUJO, E. da S.; MARSOLA, T.; MIYAZAWA, M.; SOARES, L. H. de B.; URQUIAGA, S.; BODDEY, R. M.; ALVES, B. J. R.	
Afiliação: 	EDNALDO DA SILVA ARAUJO, CNPAB; Tatiana Marsola, Universidade de São Paulo/Centro de Energia Nuclear na Agricultura; Mário Miyazawa, Instituto Agronômico do Paraná; LUIS HENRIQUE DE BARROS SOARES, CNPAB; SEGUNDO SACRAMENTO U CABALLERO, CNPAB; ROBERT MICHAEL BODDEY, CNPAB; BRUNO JOSE RODRIGUES ALVES, CNPAB.	
Título: 	Calibração de câmara semiaberta estática para quantificação de amônia volatilizada do solo.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 44, n. 7, p. 769-776, jul. 2009.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Calibration of a semi-opened static chamber for the quantification of volatilized ammonia from soil.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi calibrar uma câmara prática e de baixo custo, para quantificar a amônia volatilizada do solo. A calibração da câmara foi realizada pela técnica do balanço do isótopo 15N. A amônia volatilizada foi capturada por uma câmara semiaberta livre estática (SALE), confeccionada a partir de garrafa de plástico transparente de politereftalato de etileno (PET) de 2 L. O interior da câmara apresentava livre circulação de ar, e possuía uma lâmina de espuma de poliuretano, com 2,5 cm de largura e 25 cm de comprimento, pendurada verticalmente, com a extremidade inferior inserida em frasco com solução ácida, que mantinha a espuma saturada. A recuperação do 15N-NH3 no coletor aumentou de forma linear com o aumento da taxa de volatilização de NH3 do solo. Os testes de campo mostraram eficiência de 57% na recuperação do N-NH3 volatilizado do solo. O intervalo de coletas das espumas pode variar de um a seis dias, sem comprometer a eficiência do sistema. Para estudos de campo, com uso do método proposto, o fator de correção de 1,74 deve ser usado para estimar a real taxa de volatilização de amônia do solo.	
Palavras-Chave: 	15 N isotope; Ammonia emission facto; Ammonia volatilization; Amônia volatilizada; Câmara semiaberta livre estática (SALE); Fator de emissão de amônia; Isótopo 15N; Isótopo N; NH 3 collecting system; Quantificação de amônia do solo; Recuperação do N-NH3; Sistema coletor de NH; Sistema coletor de NH3; Volatilização de amônia.	
Thesagro: 	Amônia; Ureia.	
Thesaurus Nal: 	Urea.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE-2010/46959/1/44n07a18.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	CNPTIA - (14037-1) - EMB - AP - PP -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (46959-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (3076-1) - ADD - AP - PP - 631.4 - A658c - 2017.03617 - DIS