Data/hora: 01/06/2024 02:34:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica	
Data corrente: 	10/04/2007	
Data da última atualização: 	30/03/2015	
Autoria: 	BOLZON de MUNIZ, G. I.; MAGALHÃES, W. L. E.; CARNEIRO, M. E.	
Título: 	Predição das propriedades físicas da madeira com o uso da reflexão difusa de infravermelho próximo - NIR.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO SOBRE A APLICAÇÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM MADEIRA E MATERIAIS À BASE DE MADEIRA, 1., 2006, Itatiba. [Anais]. [São Paulo]: ABENDE, 2006.	
Páginas: 	5 p.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A determinação das propriedades da madeira é quase sempre feita por amostragem ou usando métodos manuais e, na maioria das vezes, destrutivas. Por essas razões, as indústrias não conseguem garantir a qualidade total dos produtos de madeira, ocorrendo uma grande dispersão em suas propriedades. Este trabalho tem por objetivo a comparação entre metodologias de determinação das propriedades físicas da madeira por métodos tradicionais e através do equipamento portátil de NIR (Near Infrared - Infravermelho próximo). Amostras obtidas de quinze árvores de Eucalyptus saligna foram analisadas quanto a sua massa especifica básica, anisotropia de contração e contração volumétrica. Os resultados obtidos foram analisados pelo método dos mínimos quadrados parciais, usados para levantamento das curvas de calibração entre os valores previstos pela técnica do NIR e os valores medidos em laboratório de forma convencional. A técnica do Infravermelho próximo mostrou ser uma ferramenta valiosa para a avaliação das propriedades analisadas, apresentando altos valores de correlação. As principais vantagens da metodologia não-destrutiva proposta são a rapidez e facilidade em sua utilização. O conhecimento destes métodos poderá contribuir para programas estratégicos de indústrias que buscam a padronização da matéria-prima.	
Palavras-Chave: 	Infravermelho próximo; Método não destrutivo; NIR; Propriedade física.	
Thesagro: 	Eucalyptus Saligna; Madeira.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/119248/1/digitalizar0010.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (40985-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS