Data/hora: 08/06/2024 08:20:59

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 16/08/2005
Data da última atualização: | 16/08/2005
Autoria: | COLNAGO, L. A.; ZERI, A. C. M.; BONAGAMBA, T. J.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | SIN, uma alternativa a MAS para alta resolução em sólidos?
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | Boletim/RMN, Rio de Janeiro, v.2, p.5-8, ago. 1996. Edição especial.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Desde a descoberta do deslocamento químico na década de 50 que os espectroscopistas de RMN vem buscando aumentar cada vez mais a resolução espectral. Esses aumento de resolução de amostras em solução iniciaram-se com a introdução de shimmings, rotação da amostra, campos cada vez mais homogêneos e intensos, técnicas como spin-eco e hoje com técnicas capazes de expandir o espectros em várias dimensões e de obter de espectros de alta resolução com ímãs de baixa homogeneidade. No caso de amostras sólidas também há várias metodologias para reduzir a largura dos sinais como as técnicas de pulsos como WAHUHA, MREV, Zero field NMR e rotação mecânica da amostra em torno do angulo mágico (MAS)2.
Palavras-Chave: | deslocamento químico; ímãs; MAS; MREV; resolução espectral; RMN; rotação mecânica da amostra em torno do angulo mágico; shimmings; spin-eco; WAHUHA; Zero field NMR.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8900-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00026 -  - 1996.00026 - DIS