Data/hora: 06/06/2024 06:45:31

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	03/11/1993	
Data da última atualização: 	07/06/2017	
Autoria: 	SANTILI, M. B.; LANCHOTE, V. L.; BONATO, P. S.; SANTOS, A. C.; QUEIROZ, R. N. C.; CERDEIRA, A. L.; CARVALHO, D.	
Afiliação: 	USP; USP; USP; USP; ANTONIO LUIZ CERDEIRA, CNPMA; USP.	
Título: 	Quantificação de resíduos de 2,4 D em amostras de água por cromatografia liquida de alta eficiencia.	
Ano de publicação: 	1993	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Toxicologia, v.6, 1993. Suplemento.	
Páginas: 	n.p.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os riscos de saudê do homem com a contaminação das aguas por resíduos de herbicidas são decorrentes da exposição diária a baixas concentrações. Considerando que a qualidade da água potável so pode ser assegurada através do estabelecimento de programas de monitoramento, foi desenvolvido um método para a analise de resíduos do herbicida 2,4 D utilizando a cromatografia liquida de alta eficiência com detecção por ultra-violeta a 284 nm. Apos hidrolise em meio alcalino, amostras de 100 ml de água foram adicionadas do padrão interno (clobazans) e extraídas em meio acido com três porcões de 5,0 ml de diclorometano. As fases orgânicas foram reunidas e evaporadas ate a secura sob corrente de gás inerte. Os resíduos foram retomados com 35 ul da fase móvel, constituída por metanol-tampão acetato 0,25 N pH 3,5 (6:4, v/v), e analisados com coluna Licnrocart (Merck), 125 - 4 mm, RP-8 (partículas de 5 um). O padrão interno e o 2,4 D foram eluídos, respectivamente, com tempos de retenção de 2,0 e 3,4 min. A curva de calibração foi construída no intervalo 0,4 - 1,6 ug/l com coeficientes de variação inferiores a 10%. O método apresenta sensibilidade compatível com a concentração máxima tolerável de 2,4 D na agua, proposta por órgãos governamentais com 100 ug/l.	
Palavras-Chave: 	2; 4 D; Cromatografia liquida.	
Thesagro: 	Água; Contaminação; Herbicida; Resíduo; Toxicologia.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (1602-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS