Data/hora: 13/06/2024 13:04:55

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 29/10/1993
Data da última atualização: | 13/11/2015
Autoria: | SANTOS, A. C.; LANCHOTE, V. L.; BONATO, P. S.; QUEIROZ, R. H. C.; SANTOS, N. A. G.; CERDEIRA, A. L.; CARVALHO, D.
Afiliação: | USP; USP; USP; USP; USP; ANTONIO LUIZ CERDEIRA, CNPMA; USP.
Título: | Quantificação de resíduos do 2,4 D em amostras de água por cromatografia a gás.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Toxicologia, v.6, 1993. Suplemento.
Páginas: | n.p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O 2,4 D apresenta moderada solubilidade em água, media solubilidade nos solos e portanto constitui um herbicida com potencial risco de contaminação das águas. De acordo com os padrões de qualidade da água, estabelecidos pelos Estados Unidos e Canada, a Concentração Máxima Tolerada de 2,4 D e de 100 ug/l. Com o objetivo de implantar um programa de monitoramento das águas das regiões de Ribeirão Preto, Serrana e Guaíra, foi desenvolvido um método de analise do 2,4 D em água utilizando a cromatografia em fase gasosa com detector por captura de elétrons. UM volume de 100 ml de água, hidrolisado durante 1 hora em meio alcalino, foi acidificado e extraido com três porcões de 5 ml de diclorometano. Após evaporação das fases orgânicas, o 2,4 D e padrão interno foram esterificados com HCl 0,5 N em metanol e extraídos com tolueno. A separação foi efetuada em coluna de vidro, recheada com 2% de SP 2110 e 1% de SP 2510 em Supelcoport, operando com 35 ml/min de nitrogênio ultra-puro. A recuperação do 2,4 D adicionado a amostras de água foi 66%. O limite de quantificação do método foi 0,4 ug/l com linearidade experimentada ate 8,0 ug/l. A repetibilidade do método, avaliada através da analise intra e inter ensaios do 2,4 D adicionado em amostras de água (0,5 e 1,5 ug/l) resultou em coeficientes de variação inferiores a 10%. Os dados apresentados são compatíveis com a proposição do método para o monitoramento de resíduos do 2,4 D na água.
Palavras-Chave: | 2; 4 D.
Thesagro: | Água; Contaminação; Cromatografia Gasosa; Herbicida; Resíduo; Toxicologia.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/133023/1/1993SP002.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (1597-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS