Data/hora: 28/05/2024 04:46:00

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | HERRMANN, P. S. P.; COLNAGO, L. A.; SILVEIRA, P. M.; CORONA JUNIOR, N.; INAMASU, R. Y.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; EMBRAPA-CNPAF; USP-EESC.
Título: | Sistema microcontrolado para medidas da taxa de difusao de oxigenio (T.D.O.) e potencial de oxi-reducao do solo, "in-situ".
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos estendidos do Grupo de Instrumentacao... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.183-185.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o advento dos microcontroladores da familia 535, os sistemas de coleta de dados, em campo, ganharam novas caracteristicas em termos de reducao do tamanho fisico, no consumo de energia, na versatilidade no processamento do sinal, manipulacao dos dados e capacidade de memoria. Sendo assim, a instrumentacao para medidas de parametros fisicos e quimicos do solo, no campo, adquiriram padroes de confiabilidade que antes so se obtinham no laboratorio. A importancia da medida da T.D.O. e potencial de oxirreducao do solo esta no fato de caracterizar o estado de aeracao e do possivel grau de toxidez devido a elementos quimicos no solo. Considera-se aeracao o solo o processo de renovacao do seu ar, tendendo a iguala-lo ao ar atmosferico. A falta de oxigenio no solo,provocada pelo excesso de agua, pode afetar a produtividade no plantio de feijao, milho, trigo em solos varzeados. Dessa forma, a quantificacao do estado de aeracao do solo, no campo, e de fundamental importancia.
Palavras-Chave: | Medida em campo; Oxirreducao; Sistema microcontrolado; Taxa de difusao de oxigenio; TDO.
Thesagro: | Feijão; Milho; Solo; Trigo; Várzea.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5448-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00052 -  - 1995.00052 - DIS