Data/hora: 30/05/2024 01:37:35

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 10/07/2007
Autoria: | HERRMANN, P. S. P.; COLNAGO, L. A.; INAMASU, R. Y.; SILVEIRA, P. M.; CORONA JUNIOR, N.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; EMBRAPA-CNPAF; USP-EESC.
Título: | Sistema microcontrolado para medidas da taxa de difusão de oxigênio (T.D.O.) e potencial de oxi-redução do solo, in-situ.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995. p. 158-159.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o advento dos microcontroladores da familia 535, os sistemas de coleta de dados ganharam novas caracteristicas em termos de reducao do tamanho fisico, no consumo de energia, na versatilidade no processamento do sinal, manipulacao dos dados e capacidade de memoria. Sendo, a instrumentacao para medidas de parametros fisicos e quimicos do solo, no campo, adquiriu padroes de confiabilidade que antes so se obtinham no laboratorio. A importancia da medida da T.D.O. e potencial de oxirreducao do solo esta no fato de caracterizar o estado de aeracao e do possivel grau de toxidez devido a elementos quimicos no solo. Um microamperimetro foi desenvolvido para realizar medidas na faixa de 0 a 19,99 micro(A). A medida do potencial de oxirreducao e feita atraves de um eletrodo especifico, ligado a um milivoltimetro projetado para medir na faixa de -200,0mV,0, +200,0mV. O sistema desenvolvido para coleta dos dados da T.D.O. e potencial de oxirreducao utiliza, alem do microcontrolador SAB 80C535, outros dispositivos de controle perifericos, usando tecnologia CMOS visando o baixo consumo. A capacidade de memoria do instrumento e de 32 Kbytes. O software residente para controle e aquisicao de dados foi estruturado para armazenar os valores dos dois parametros, em tres distintos intervalos de tempo a ser escolhido, os quais sao: 10,20 ou 30 minutos. Com os dados no computador e possivel trabalhar com as planilhas eletronicas.
Palavras-Chave: | Medida em campo; Oxirreducao; Sistema microcontrolado; Taxa de difusao de oxigenio; TDO.
Thesagro: | Feijão; Milho; Solo; Trigo; Várzea.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5449-1) - UPC - SP - -- - PROCI-95.00136 -  - 1995.00136 - DIS