Data/hora: 03/06/2024 14:43:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Data corrente: 	19/10/2006	
Data da última atualização: 	26/09/2019	
Autoria: 	CRISPINO, C. C.	
Afiliação: 	Carla Cripa Crispino, UFSCar.	
Título: 	Determinação de As, Sb e Se em material agronômico por espectrometria de emissão óptica acoplada a plasma induzido com geração de hidretos (HG-ICP-OES).	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	São Carlos: UFSCar, 2005.	
Páginas: 	95 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, SP.
Orientadora - Drª Ana Rita de Araujo Nogueira.	
Conteúdo: 	Com o objetivo de atingir a maior produtividade com menores custos, parâmetros químicos, orgânicos e inorgânicos, são usados cada vez mais para avaliar e monitorar o desenvolvimento de uma cultura ou espécie. A determinação de constituintes inorgânicos em amostras agronômicas possui grande importância na avaliação da produção. Alguns elementos presentes nessas amostras são indicativos da qualidade devido à essencialidade (Se) ou toxicidade (As, Sb), porém estão presentes na ordem de J.tg kg-1, necessitando de uma técnica com alta sensibilidade para quantificação. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um sistema simples de geração de hidretos por fluxo contínuo acoplado a um espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido para a determinação simultânea de As, Sb e Se em amostras agronômicas. Esse trabalho envolveu o desenvolvimento de uma câmara de separação gás-líquido e um planejamento experimental para a definição das melhores condições químicas e instrumentais da geração de hidretos. Foram estudadas a concentração de HCI, NaBH4 e KI; a potência de radiofreqüência do plasma, o fluxo do gás carregador e a altura de observação do plasma, além do estudo do preparo de amostra mais adequado. Usando as condições otimizadas, foram obtidos limites de detecção de 0,1 J.tg L -1 para As, Sb e Se e limites de quantificação de 0,3; 0,2 e 0,2 I.1g L -1 respectivamente para As, Sb e Se com RSD menores que 10% e velocidade de leitura de 30 amostras por hora. Para observar a exatidão do procedimento proposto quatro amostras diferentes -forrageira e amostras bovinas (sangue, víscera e sêmen) -foram dopadas com os analitos na ordem de I.1g L -1. Recuperações entre 77 e 112% foram encontradas. Espera-se com essa proposta a complementação dos estudos que determinam analitos essenciais e tóxicos em amostras de tecido, fluídos e na alimentação bovina, contribuindo para a avaliação das exigências nutricionais e o aumento da eficiência dos sistemas de produção de bovinos.	
Palavras-Chave: 	Análise insitu; Análise por injecção; Espectrometria de emissão óptica; Geração de hidretos; Ibstrumentação; Plasma induzido; Química analítica; Sensor potenciométrico.	
Thesagro: 	Agricultura de Precisão.	
Categoria do assunto: 	--
W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/170179/1/Dissertacao-Crispino.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/147015/1/espectrometria-emissao-optica.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (16400-1) - UPA - TS - DD - TS589 - CRI - 2006.00589 - DIS
CPPSE - (23696-1) - UPA - TS - DD - TS-2005.00862 - CAR - 2016.00096 - DIS