Data/hora: 12/06/2024 09:42:45

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 26/10/2018
Data da última atualização: | 26/10/2018
Autoria: | HILLIG, E.; DIGNER, T.; DIAS, A. N.
Título: | Propriedades físico-mecânicas da madeira de uva-do-japão.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 38, e201601195, 2018. 6 p.
DOI: | 10.4336/2018.pfb.38e201601195
Idioma: | Português
Notas: | Nota científica.
Conteúdo: | Foram avaliadas as propriedades físico-mecânicas da madeira de Hovenia dulcis Thumberg, proveniente de seis árvores e retiradas de três posições no fuste. A massa específica aparente média foi de 0,64 g cm-3 e a umidade de equilíbrio, após condicionamento a 20 o C e 65% de umidade relativa do ar, foi de 15,5%. Houve diferença das propriedades físicas da madeira entre árvores e posição no fuste. Os valores médios das propriedades mecânicas indicam enquadramento na classe C20 de classificação para madeiras de dicotiledôneas da Norma NBR 7190/97, exceto para módulo de elasticidade em compressão paralela.
Palavras-Chave: | Massa específica; Mechanical strength; Resistência mecânica; Uva do japão.
Thesagro: | Hovenia Dulcis.
Thesaurus Nal: | Specific gravity.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/185207/1/1195-18058-1-PB.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56523-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS