Data/hora: 04/06/2024 08:59:33

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 20/03/2008
Data da última atualização: | 24/03/2008
Autoria: | FIGUEIREDO, E. O.
Afiliação: | Evandro Orfanó Figueiredo, Embrapa Acre.
Título: | Planejamento de exploração de precisão área acre: modelo digital de exploração florestal.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | In: REUNIÃO TÉCNICA DO PROJETO: Manejo Florestal e Silvicultura de Precisão no Norte do Estado do Mato Grosso, Rondônia e Acre, 1., 2007, Curitiba. Resumos. Colombo: Embrapa Florestas, 2007.
Idioma: | Português
Notas: | 1 CD-ROM. Resumo 02.

Conteúdo:

O Modelo Digital de Exploração Florestal ? MODEFLORA, desenvolvido pela Embrapa Acre no âmbito do
?Projeto Manejo de Precisão no norte do MT, Acre e Rondônia?, é uma prática de planejamento florestal,
onde são empregados de forma integrada: inventário florestal, pesquisa operacional, GNSS, GIS,
barômetros, radar SRTM, imagens re-amostradas de alta resolução (inventário de copa), planejamento de
rede de estradas florestais, execução, aperfeiçoamento e rastreamento das operações de exploração
florestal. O modelo (a) reduz os custos de elaboração e execução de Planos de Manejo Florestal; (b)
aumenta a eficácia do processo de licenciamento e monitoramento; (c) eleva a precisão das informações
geoambientais do manejo florestal; (c) promove o manejo florestal de impacto reduzido; e (d) informatiza e
rastreia as operações de campo (do inventário a exploração). Além da plotagem das árvores com
coordenadas verdadeiras, a elaboração do Modelo Digital do Terreno proporciona a reconstituição da
formação topográfica local em 2D ou 3D. Com essa técnica é possível realizar-se um planejamento muito
mais adequado das estradas florestais, pátios e trilhas, priorizando a redução de impactos ambientais e a
otimização de fatores econômicos e da segurança no trabalho. O modelo inclui o inventário de copa. A
vantagem desse procedimento é se conhecer onde exatamente se encontram estas árvores de grande
porte e evitar previamente a locação de pátios e estradas, reduzindo desta maneira os impactos da
exploração florestal. O ultimo passo é a construção do Mapa de Exploração Florestal que facilita e visualiza
o planejamento de: a) Locação da estrada primária ou principal; b) Seleção dos melhores pontos para a
construção de pontes; c) Cálculo da distância ótima entre estradas secundárias; d) Locação das estradas
secundárias; e) Construção de pátios de estocagem; f) Trilhas de arraste das árvores exploráveis; g)
Indicação dos pontos críticos para estradas e pátios; e, h) Indicação de pontos críticos de risco ambiental,
com possibilidade de danos a APP. Todos os procedimentos já foram testados e executados com sucesso.
Três Unidades de Produção Anual encontram-se em fase

Palavras-Chave: | Manejo de precisão; MODEFLORA; Modelo Digital.
Thesagro: | Exploração Florestal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (42653-1) - UPE - PL - -- - CD0300 -  -  - DIS