Data/hora: 11/06/2024 18:31:23

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	ESKES, S. J. T.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	USP-EESC/CRHEA; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Um método Monte Carlo eficiente para determinar a lixiviação unidimensional de solutos em meios porosos com propriedades estocásticas.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentacao: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. Águas de Lindóis, SP: UNIVAP-ID&ID, 1996.	
Páginas: 	p. 365-371.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As propriedades fisicas e quimicas de um solo geralmente contem um componente aleatorio, presente em amostragens de campo. Por causa da complexidade dos modelos de processo, o metodo Monte Carlo e geralmente a abordagem mais promissora para avaliar a lixiviacao de produtos quimicos em uma escala de campo. Uma abordagem Monte Carlo eficiente e desenvolvida, usando modelos de processo muito rapido e uma amostragem eficiente de valores aleatorios. Para a amostragem de valores aleatorios, a tecnica de amostragem "Latin Hypercube" foi usada. Esta tecnica emprega combinacoes randomicas de amostras estratificadas de varios parametros aleatorios de entrada. Isto resulta em estimativas eficientes de caracteristicas estatisticas, tal como a media e a variancia dos parametros de saida. Modelos Lagrangeanos descontinuos sao usados para aumentar a velocidade das simulacoes Monte Carlo. Estes modelos recebem as informacoes sobre o estado das condicoes de contorno e os parametros, na forma de eventos no espaco e no tempo. A dispersao dos solutos, em uma escala local, e simulada, usando um conjunto de pulsos aleatorios, onde cada pulso tem uma velocidade relativa diferente, baseado numa certa distribuicao do tempo de percurso ou da distancia de percurso. A abordagem torna-se muita eficiente quando esta distribuicao local de velocidades relativas e incluido na amostragem estratificada "Latin Hypercube". Isto significa que, para cada rodada Monte Carlo, a lixiviacao de apenas um pulso deve ser calculada.	
Palavras-Chave: 	Meios porosos; Metodos estocasticos; Monte Carlo.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5550-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00058 -  - 1996.00058 - DIS