Data/hora: 13/06/2024 22:31:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	24/01/2017	
Data da última atualização: 	24/01/2017	
Autoria: 	LEMOS FILHO, L. C. de A.; BASSOI, L. H.; FARIA, M. A. de.	
Afiliação: 	LUIS CÉSAR DE AQUINO LEMOS FILHO, Professor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido; LUIS HENRIQUE BASSOI, CNPDIA / CPATSA; MANOEL ALVES DE FARIA, Professor da Universidade Federal de Lavras.	
Título: 	Variabilidade espacial e estabilidade temporal do armazenamento de água em solo arenoso cultivado com videiras irrigadas.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Irriga, Botucatu, v. 1, n. 1, p. 319-340, 2016.	
ISSN: 	1808-3765	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Edição Especial, Grandes Culturas.	
Conteúdo: 	O comportamento espaço-temporal da água no solo é fundamental para um manejo preciso da irrigação. Assim, este trabalho analisa o comportamento espacial e a estabilidade temporal do armazenamento de água no solo, a fim de determinar pontos da área que possam representar o valor médio espacial da umidade. O trabalho foi realizado numa área com solo predominantemente arenoso (Neossolo Quartizarênico), cultivado com videira e irrigado por microaspersão, em Petrolina-PE. O monitoramento da água no solo foi realizado por tensiometria. As análises estatísticas e geoestatísticas foram realizadas pelos softwares Statistica Development Environment, GS+ e GeoR. As técnicas sugeridas por Vachaud et al. (1985) e Kachanoski e De Jong (1988) foram usadas para avaliar a estabilidade temporal da água no solo, ao longo do tempo. A geoestatística foi adequada para descrever a estrutura de dependência espacial do armazenamento de água no solo e, para algumas datas, estabilidade temporal foi boa, em todos os pontos (39) monitorados na área. Para a camada de 0-20 cm, os pontos 32 e 10 foram os mais indicados como representativos da média espacial do armazenamento de água no solo; já para a camada de 20-40 cm foi o ponto 37 que melhor representou a média espacial. Logo, esses pontos (10, 32 e 37) são os melhores representantes para realização de uma amostragem de água no solo; além disso, esses pontos, poderiam ser utilizados para o monitoramento, para fins de manejo de irrigação. A variabilidade espacial da água no solo mostra a importância do manejo diferenciado da irrigação, considerando-se as diferentes zonas do solo e não a área como sendo homogênea (como é feito na atualidade).	
Palavras-Chave: 	Armazenamento de água; Krigagem; Semivariogramas; Teste de Pearson; Teste de Spearman.	
Thesagro: 	Irrigação; Solo; Uva; Vitis Vinifera.	
Thesaurus Nal: 	Grapes.	
Categoria do assunto: 	--
F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/153808/1/Bassoi-2-2016.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (56317-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPDIA - (16153-1) - UPC - AP - DD - PROCI 16.00213 -  - 2016.00213 - DIS