Data/hora: 10/06/2024 05:09:28

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 03/12/2020
Data da última atualização: | 07/12/2020
Autoria: | ALVES, E. da S.; FILGUEIRAS, R.; RODRIGUES, L. N.; CUNHA, F. F. da; ALEMAN, C. C.
Afiliação: | LINEU NEIVA RODRIGUES, CPAC.
Título: | Water stress coefficient determined by orbital remote sensing techniques.
Complemento do título: | Coeficiente de estresse hídrico determinado por técnicas de sensoriamento remoto orbital.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 24, n. 12, p. 847-853, 2020.
Páginas: | p. 847-853
ISSN: | 1807-1929
Idioma: | Português
Conteúdo: | Em regiões onde a área irrigada é crescente e a disponibilidade hídrica é reduzida, como o Oeste do Estado da Bahia, Brasil, o emprego de técnicas que contribuam para melhorar a eficiência de uso de água é primordial. Uma das formas de melhor adequação da irrigação é através da melhoria do cálculo da evapotranspiração atual (ETa), que entre outros fatores, é influenciada pelo secamento do solo, sendo importante entender essa relação, que geralmente é contabilizada nos modelos de manejo de irrigação por meio do coeficiente de estresse hídrico (Ks). Este estudo objetivou estimar o coeficiente de estresse hídrico (Ks) por meio de informações obtidas via sensoriamento remoto, combinadas com informações de campo. Para isto, realizou-se um estudo no município de São Desidério, área localizada no Oeste da Bahia, utilizando imagens do satélite Landsat-8. O Ks foi calculado pela relação entre a evapotranspiração da cultura e a ETa, calculada pelo Simple Algorithm for Evapotranspiration Retrieving (SAFER). O Ks estimado por sensoriamento remoto apresentou para os estádios em desenvolvimento e médio, erros médios da ordem de 5,50%. No estádio final de desenvolvimento do milho os erros obtidos foram de 23,2%.
Palavras-Chave: | Oeste da Bahia; Uso da água.
Thesagro: | Deficiência Hídrica; Evapotranspiração; Modelo Matemático.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/218663/1/LINEU-Aberto-Water-stress-coefficient-determined-by-orbital-remote-sensing-techniques.pdf
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (36825-1) - UPC - AP - DD - DIGITAL -  - DIGITAL - DIS