Data/hora: 04/06/2024 18:07:40

Biblioteca(s): | Embrapa Gado de Leite.
Data corrente: | 11/01/2019
Data da última atualização: | 24/01/2023
Autoria: | HOTT, M. C.; ANDRADE, R. G.; MAGALHAES JUNIOR, W. C. P. de; RESENDE, J. C. de; FONSECA, L. D'A. M.
Afiliação: | MARCOS CICARINI HOTT, CNPGL; RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPGL; WALTER COELHO P DE MAGALHAES JUNIOR, CNPGL; JOAO CESAR DE RESENDE, CNPGL; Letícia D’Agosto Miguel Fonseca, INPE.
Título: | Morfometria de bacias hidrográficas e sua relação com uso das terras: caso da bacia do rio Paraibuna.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: GOMES, I. A. (org.). A Geografia na contemporaneidade. Ponta Grossa: Atena, 2018.
Páginas: | p. 167-177.
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO Este estudo teve por objetivo organizar a base de dados acerca da hidrografia e altimetria da bacia do rio Paraibuna. E, em seguida, a partir de técnicas de processamento desenvolvidas em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), estimar parâmetros morfométricos e depreender-se as condições hidrogeomorfológicas para formação de canais, dinâmica fluvial, solos e aptidão das terras. A aplicação desenvolvida em ambiente de SIG proporcionou agilidade e precisão na estimativa dos parâmetros morfométricos da bacia, em razão do menor uso de interface gráfica e de funções especializadas no tratamento de matrizes. Os parâmetros concernentes à drenagem e hidrografia mapeada denotaram a complexidade da bacia, cuja rede fluvial se mostra encaixada, densamente distribuída e com grande extensão. A bacia possui topografia acidentada com coeficiente e índice de rugosidade que indicam textura e resistência ao escoamento superficial, compatível com áreas declivosas. Além disso, os resultados indicam potencial hidroenergético e aptidão para pecuária e silvicultura.
Palavras-Chave: | Geotecnologias; Recursos hídricos; SIG.
Thesagro: | Hidrografia; Topografia.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Gado de Leite (CNPGL)
Exemplares: | CNPGL - (24468-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS