Data/hora: 06/06/2024 06:39:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	16/11/2020	
Data da última atualização: 	16/11/2020	
Autoria: 	COSTA, T. C. e C. da; FRANÇA, L. F.; SANTOS, T. H. P. dos.	
Afiliação: 	THOMAZ CORREA E CASTRO DA COSTA, CNPMS; Luiz Fernando França; Tiago Henrique Prates dos Santos.	
Título: 	Segunda validação do CalcMadeira: estimativa de peças serradas de desdobros empíricos.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2020.	
Páginas: 	31 p.	
Série: 	(Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 214).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Na cadeia produtiva de madeira serrada, uma informação não usual, mas relevante para avaliação econômica e de aproveitamento da madeira, é a quantificação de peças serradas a priori. As poucas aplicações que oferecem solução para este problema abordam a tora individualmente e usam geralmente técnicas de otimização ao invés de modelos para padrões de corte. Além disso, muitas serrarias não adotam padrões de corte, usam a experiência e a intuição do operador, que executa cortes por um procedimento empírico. Com o objetivo de estimar resultados de desdobro empíricos, foi desenvolvido e testado um algoritmo que simula giros da tora. Os melhores resultados foram obtidos com ângulo médio da costaneira de 30º e proporção do raio de 0,60, com exatidões de 2,2 e -5,4% para número e volume de peças, respectivamente, e com rendimento de 53% comparado ao de 56% obtido no desdobro empírico de toras entre 20 e 40 cm de diâmetro.	
Palavras-Chave: 	Software.	
Thesagro: 	Extração da Madeira; Madeira; Produto Florestal; Serraria; Tora.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/217846/1/Bol-214.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (29426-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS